1. 单值传感器数值的起始地址是 0x0400
2.双值传感器前120个传感器的第一个数据的起始地址是0x0800 、第二个数据的起始地址是0x0C00 , 后120传感器第一个数据的起始地址是 0x0878、第二个数据的起始地址是0x0c00
双值传感器总共可以配置120个数据
3.三值传感器第一个数据的起始地址是 0x1000,第二个数据的起始地址是0x1400,第三个数据的起始地址是 0x1800
4.四值传感器第一个数据的起始地址是 0x1C00,第二个数据的起始地址是0x2000,第三个数据的起始地址是 0x2400,第四个数据的起始地址是 0x2800

